| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 Zoll Touch Screen-Controller, Wandeinbaugerät  5" PCAP-Systemtouchpanel (projiziert-kapazitiv) mit Netzwerkanschluss als Wandaufbaugerät.  Ausgeführt als vollfarbfähiges LCD-Display mit In-Plane-Switching Technologie, Geräteoberfläche aus entspiegeltem Sicherheitsglas und einer maximalen Auflösung von 1280 x 720 Bildpunkten.  Ein integrierter Lichtsensor ermöglicht automatisierte Helligkeitssteuerung des Touchpanel.  Die grafische Benutzeroberfläche wird per Software (Q-SYS-Designer) frei konfiguriert und gestaltet.  Montage horizontal oder vertikal möglich.  Technische Daten:  Leuchtdichte: 450cd/m²  Auflösung: 1280 x 720 Pixel  Farbtiefe: 24 Bit (True Color)  Displaydiagonale: 127 mm  Spannungsversorgung: PoE IEEE 802.3af,  Klasse 2  Abmessungen (H x B): 81 x 141 mm  Gewicht: 0,23 kg  Farbe: schwarz  Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:  Montagehalterung  Optionales Zubehör:  Tischfuß (TSC-50t-G3)  Hersteller: QSC  Typ: TSC-50W-G3 |  |  |