a

| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10,1 Zoll Touch Screen-Controller, Wandeinbaugerät  10,1 PCAP-Systemtouchpanel (projiziert-kapazitiv) mit Netzwerkanschluss als Wandaufbaugerät. Ausgeführt als vollfarbfähiges LCD-Display mit In-Plane-Switching Technologie, Geräteoberfläche aus entspiegeltem Sicherheitsglas und einer maximalen Auflösung von 1920 x 1200 Bildpunkten sowie seitlich integrierten programmierbaren RGB-LED Statusanzeigen.  Ein integrierter Näherungs- und Lichtsensor ermöglicht automatisiertes aufwecken und Helligkeitssteuerung des Touchpanel.  Die grafische Benutzeroberfläche kann per Software (Q-SYS-Designer) frei konfiguriert und gestaltet werden.  Technische Daten:  Leuchtdichte: 380cd/m²  Auflösung: 1920 x 1200 Pixel  Farbtiefe: 24 Bit (True Color)  Displaydiagonale: 256 mm  Spannungsversorgung: PoE nach IEEE 802.3af,  Klasse 4  Abmessungen (H x B): 159 x 253 mm  Gewicht: 0,947 kg  Farbe: schwarz  Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:  Montagehalterung inkl. Montagerahmen für Trockenbauwände.  Optionales Zubehör:  Tischgehäuse (TSC-710Tt-G3)  Hersteller: QSC  Typ: TSC-101W-G3 |  |  |