| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 Zoll Touch Screen-Controller, Wandeinbaugerät5" PCAP-Systemtouchpanel (projiziert-kapazitiv) mit Netzwerkanschluss als Wandaufbaugerät.Ausgeführt als vollfarbfähiges LCD-Display mit In-Plane-Switching Technologie, Geräteoberfläche aus entspiegeltem Sicherheitsglas und einer maximalen Auflösung von 1280 x 720 Bildpunkten.Ein integrierter Lichtsensor ermöglicht automatisierte Helligkeitssteuerung des Touchpanel. Die grafische Benutzeroberfläche wird per Software (Q-SYS-Designer) frei konfiguriert und gestaltet.Montage horizontal oder vertikal möglich.Technische Daten:Leuchtdichte: 450cd/m²Auflösung: 1280 x 720 PixelFarbtiefe: 24 Bit (True Color)Displaydiagonale: 127 mmSpannungsversorgung: PoE IEEE 802.3af, Klasse 2Abmessungen (H x B): 81 x 141 mmGewicht: 0,23 kgFarbe: schwarzIm Lieferumfang enthaltenes Zubehör:MontagehalterungOptionales Zubehör:Tischfuß (TSC-50t-G3)Hersteller: QSCTyp: TSC-50W-G3 |  |  |