| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Passiver Doppel 15 Zoll Fullrange 2-Wege-Hochleistungslautsprecher im Multiplex-Gehäuse mit robustem Strukturlack**  Passives 2-Wege-Fullrangesystem mit stabilem Multiplex-Gehäuse und schwarzem, robusten Strukturlack. Ein pulverbeschichtetes, rostfreies und schaumstoff-kaschiertes Stahlgitter schützen die zwei integrierten 15 Zoll Tiefton- und 2,8 Zoll Hochtonlautsprecher. Vor dem 1,5 Zoll Hochtontreiber-Ausgang ist ein konisches abstrahlendes 75° Grad Hochtonhorn platziert. Der Hochtonlautsprecher wird mit einer passiven Frequenzweiche bei 1,8 kHz zum Tieftontreiber getrennt. Die Nennimpedanz des gesamten Lautsprechers liegt bei 4 Ohm. Neun M10 Gewindehülsen bieten eine enorme Flexibilität, den Lautsprecher aufzuhängen, ebenso kann hierfür ein optionaler U-Bügel angebracht werden. Zwei integrierte Tragegriffe befinden sich in den Gehäuseseiten, drei Gummifüße an der Lautsprecher-Unterseite. Der Lautsprecher-Anschluss erfolgt über NL4 Speakon-Stecker oder über Klemm-/Schraubanschluss.  Voreingestellte, abgestimmte und empfohlene DSP Presets sind in den QSC GXD, CXD und PLD Endstufenserien verfügbar. Integrierte DSP Voreinstellungen für diesen Lautsprecher sind auch in der QSC TouchMix Serie vorhanden.  Anschlüsse auf der Rückseite:  - 2 x parallele Neutrik NL4 (Signal Eingang auf 1+/1-,  durchgeschliffener nicht belegter Anschluss auf 2+/2-)  - 1 x Schraub-/Klemmanschluss +/- mit Kreuzschlitzschraube  Optionales Zubehör:  - Gepolsterte Transport-Schutzhülle  - M10-Rinösen-Set zur Montage an Drahtseilen  Technische Daten:  Lautsprecher-Eigenschaften:  Tiefton-Lautsprecher: 381 mm (15 Zoll)  Hochton-Lautsprecher: 76 mm (2,8 Zoll)  Kompressionstreiber  Frequenzgang (-10 dB): 39 Hz – 20 kHz  Abstrahlwinkel: 75° Grad (konisch)  Impedanz: 4 Ohm  Frequenzweiche: passiv (getrennt bei 1,8 kHz)  Maximal SPL: 134 dB Peak  Empfindlichkeit: 98 dB @ 1W/1m  Leistungskapazität Dauer/Peak: 1000 W/4000 W  Anschlüsse: 2 x Neutrik NL4  Zusätzl. Klemmanschluss  Gehäuse: Multiplex-Holz mit Texturlack  Befestigungspunkte: 9 x M10 Innengewinde  Gitter: Pulverbeschichteter Stahl mit Gaze  Farbe: Schwarz  Gewicht (unverpackt): 49,1 kg  Abmessungen (B x H x T): 420 x 1125 x 464 mm  Hersteller: QSC  Typ: E215 |  |  |